单选题 1-5 DCAAC 6-10 DACDC 11-15 CBCCB 判断 1-5 BBAAB

填空：1，120mm 2，100m 3，建筑形象 4，门窗洞口上部砌体所传来得各种荷载

1. 地基土冻胀深度 6，2.2m 7，单元式 8，结构找坡 9，150mm

名词解释

1. 耐火极限，是在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间。
2. 是指为防止建筑物构件由于气候温度变化（热胀、冷缩），使结构产生裂缝或破坏而沿[建筑物](https://baike.baidu.com/item/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%89%A9/673834?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%BC%B8%E7%BC%A9%E7%BC%9D/_blank)或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的[建筑构件](https://baike.baidu.com/item/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E6%9E%84%E4%BB%B6/4394454?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%BC%B8%E7%BC%A9%E7%BC%9D/_blank)如墙体、楼板、屋顶（木屋顶除外）等分成两个独立部分，使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。
3. 指建筑数量较多、规模不大，单方造价较低的建筑，如一般居住建筑、中小学校、小型商店、诊 所等。
4. 绿色建筑[评价指标体系](https://baike.baidu.com/item/%E8%AF%84%E4%BB%B7%E6%8C%87%E6%A0%87%E4%BD%93%E7%B3%BB/1202406?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%BF%E8%89%B2%E5%BB%BA%E7%AD%91/_blank)应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成。

简答题：

1，按墙体的承重结分类：分承重墙和非承重墙两类。  
按砌体材料分：砖墙、砌块墙、石墙、砼墙、  
按墙体在建筑中的位置和走向分：主要有叠砌式、版筑式、装配式三种墙体的作用：承重维护分隔

2，外力作用的影响、自然环境的影响、人为因素的影响、物质技术条件的影响、经济条件的影响